Сосуды для пропана (ПС) от производителяСанкт-Петербург
· Описание
· Технические характеристики
· Эскизы
· Заказать
Cтоимость производства:
от 400 000 рублей
Сосуды для пропана предназначены для хранения и транспортировки этого сжиженного газа. Сосуды могут использоваться как для наземного, так и для поземного хранения газа при температуре стенок металла, зависящей от температуры самого газа и окружающего воздуха.
Устройство
Сосуды для пропана представляют собой емкости цилиндрической формы. ООО Химмаш изготавливат горизонтального и вертикального типов. Сосуды оснащаются штуцерами и люком. Данное оборудование изготавливается из стали, к которой предъявляются высокие требования безопасности. Металл не подвержен коррозии. 
Допускается использование данных сосудов для хранения других сжиженных углеводородных газов с упругостью паров при температуре 500С не более чем у пропана.
Условное обозначение сосудов ПС:
ПС 25-И-2-О
· ПС – сосуд для хранения пропана;
· 25 – объем сосуда, куб.м.
· И – с креплениями под изоляцию;
· 2 - материальное исполнение;
· О – опоры металлические;
Применение
Сосуды для пропана применяются в различных областях промышленности. Устанавливаются на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, химической и прочих смежных отраслей промышленности, также на газонаполнительных базах и станциях. Сосуды могут эксплуатироваться в условиях холодного и умеренного климата.
Поставка сосудов для пропана в г. Санкт-Петербург осуществляется из Пензы
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Сосуды цилиндрические горизонтальные для наземного хранения пропана применяются на предприятиях нефтяной, газовой и химической промышленности и на АГНКС. Допускается использование данных сосудов для хранения других сжиженных углеводородных газов с упругостью паров при температуре 500С не более чем у пропана.
Условное обозначение сосудов ПС:
ПС 25-И-2-О
· ПС – сосуд для хранения пропана;
· 25 – объем сосуда, куб.м.
· И – с креплениями под изоляцию;
· 2 - материальное исполнение;
· О – опоры металлические;
Табл.1 Основные технические характеристики сосудов хранения пропана (ПС)
	Обозначение
	Расчетное давление, Мпа
	Ду, мм 
	Длина, мм
	Высота, мм
	Толщина, мм
	Масса, кг

	
	
	
	
	
	корп./днищ
	

	ПС-10
	1,76
	1600
	5588
	2200
	12/14
	3800

	ПС-25
	
	2000
	8332
	2600
	14/16
	7200

	ПС-50
	
	2400
	11536
	3000
	16/18
	12800

	ПС-100
	
	3000
	14884
	3600
	20/22
	24750

	ПС-160
	
	3200
	20984
	3800
	22/25
	40000

	ПС-200
	
	3400
	23090
	4000
	24/25
	50300


Сосуды изготавливаются с двумя металлическими опорами по ОСТ 26-2091-81 или опорами-лапами для установки на железобетонный постамент. Эллиптические днища для сосудов ПС изготавливаются по ГОСТ 6533-78.
По желанию заказчика возможно изготовление площадки обслуживания, а также комплектация сосуда запорно-предохранительной арматурой.
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