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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
	ЛЮКИ С ФЛАНЦАМИ, ПРИВАРНЫМИ ВСТЫК,
С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ «ВЫСТУП-ВПАДИНА»
СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ СОСУДОВ И АППАРАТОВ
Конструкция


Дата введения 1994-01-01
[bookmark: i13427]1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на люки с фланцами приварными встык, с уплотнительной поверхностью «выступ-впадина» стальных сварных сосудов и аппаратов на условное давление от 1,6 до 4,0 МПа (от 16 до 40 кгс/см2) и температуру от минус 70 до 540°С.
[bookmark: i21204]2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 28759.3-90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция и размеры.
ГОСТ 28759.6-90 Прокладки из неметаллических материалов. Конструкция и размеры. Технические требования.
ГОСТ 28759.7-90 Прокладки асбометаллические. Конструкция и размеры. Технические требования.
ОСТ 26-2002-83 Люки с плоскими крышками стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция.
ОСТ 26-2008-83 Крышки плоские люков стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция.
ОСТ 26-2010-83 Обечайки люков стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция.
ОСТ 26-2011-83 Люки стальных сварных сосудов и аппаратов. Общие технические требования.
ОСТ 26-2040-96 Шпильки для фланцевых соединений. Конструкция и размеры.
ОСТ 26-2041-96 Гайки для фланцевых соединений. Конструкция и размеры.
(Измененная редакция. Изм. № 5)
[bookmark: i35953]3. Конструкция и основные размеры
3.1. Стандарт устанавливает конструкции люков следующих исполнений:
1 - люки с обечайками по рисунку 1;
2 - люки с обечайками по рисунку 2.
3.2. Конструкция и размеры люков исполнения 1 должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.
[image: http://tehnorma.ru/normativbase/57/57319/x002.jpg]
1. Обечайка исполн. 1 по ОСТ 26-2010; 2. Фланец исполн. 1 по ГОСТ 28759.3; 3. Крышка исполн. 3 по ОСТ 26- 2008; 4. Ручка по ОСТ 26- 2002; 5. Прокладка по ГОСТ 28759.6, ГОСТ 28759.7; 6. Шпилька по ОСТ 26- 2040; 7. Гайка по ОСТ 25-2041
Рисунок 1
3.3. Конструкция и размеры люков исполнения 2 должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблице 1.
[image: http://tehnorma.ru/normativbase/57/57319/x004.jpg]
1. Обечайка исполн. 2 по ОСТ 26-2010; 2. Фланец исполн. 1 по ГОСТ 28759.3; 3. Крышка исполн. 3 по ОСТ 26-2008; 4. Ручка по ОСТ 26-2002; 5. Прокладка по ГОСТ 28759.6, ГОСТ 28759.7; 6. Шпилька по ОСТ 26-2040; 7. Гайка по ОСТ 26-2041
Рисунок 2
Таблица 1
Размеры в миллиметрах
	Давление условное
	Диаметр внутренний люка Dв
	D*
	[image: http://tehnorma.ru/normativbase/57/57319/x006.gif]
	H*
	H1
	H2
	l
	S

	МПа
	кгс/см2
	
	
	
	
	
	
	
	исп. 1
	исп. 2

	1,6
	16
	400
	535
	495
	 
	375
	270
	250
	10
	-

	2,5
	25
	
	
	
	200
	385
	275
	
	10
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	-

	
	
	
	
	
	220
	405
	295
	
	24
	-

	
	
	
	
	
	250
	435
	325
	
	32
	-

	
	
	
	
	
	280
	465
	355
	
	-
	40

	4,0
	40
	
	590
	530
	220
	465
	345
	
	12
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	-

	
	
	
	
	
	330
	445
	425
	
	-
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	50

	1,6
	16
	450
	590
	550
	220
	405
	300
	
	10
	-

	2,5
	25
	
	
	
	
	420
	305
	
	10
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	-

	
	
	
	
	
	240
	440
	335
	
	26
	-

	
	
	
	
	
	280
	480
	365
	
	-
	36

	
	
	
	
	
	310
	510
	395
	
	-
	45

	4,0
	40
	
	640
	580
	250
	470
	345
	
	12
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	-

	
	
	
	
	
	270
	490
	365
	
	28
	-

	
	
	
	
	
	310
	530
	405
	
	-
	36

	
	
	
	
	
	340
	560
	435
	
	-
	45

	
	
	
	
	
	370
	590
	465
	
	-
	55

	1,6
	16
	500
	640
	600
	220
	430
	320
	300
	10
	-

	2,5
	25
	
	
	
	
	440
	
	
	10
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	-

	
	
	
	
	
	240
	470
	340
	
	26
	-

	
	
	
	
	
	300
	520
	400
	
	-
	36

	
	
	
	
	
	330
	550
	430
	
	-
	45

	4,0
	40
	
	695
	635
	240
	575
	445
	
	12
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	-

	
	
	
	
	
	340
	575
	445
	
	-
	30

	
	
	
	
	
	350
	585
	455
	
	-
	40

	
	
	
	
	
	370
	605
	475
	
	-
	50

	
	
	
	
	
	380
	615
	485
	
	-
	55

	1,6
	16
	600
	740
	700
	220
	465
	350
	
	10
	-

	2,5
	25
	
	
	
	
	480
	355
	
	12
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	-

	
	
	
	
	
	320
	580
	455
	
	-
	30

	
	
	
	
	
	340
	600
	475
	
	-
	40

	
	
	
	
	
	360
	620
	495
	
	-
	50

	4,0
	40
	
	795
	735
	260
	540
	405
	
	14
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	-

	
	
	
	
	
	310
	590
	455
	
	32
	-

	
	
	
	
	
	370
	650
	515
	
	-
	45

	
	
	
	
	
	420
	700
	565
	
	-
	60

	
	
	
	
	
	430
	710
	575
	
	-
	65

	* Для справок
Пример условного обозначения люка исполнения 1 диаметром Dв = 450 мм, на условное давление 4 МПа с размером S = 12 мм, основной шифр материального исполнения 2, дополнительный шифр материального исполнения люка 2, шифр материального исполнения крепежных деталей 1:
Люк 1-450-4-12-2-2-1 ОСТ 26-2005-83.
4. Технические требования и маркировка по ОСТ 26-2011.
5. Масса люков указана в справочном приложении А.


[bookmark: i43084]Приложение А
(справочное)
Таблица А.1
Масса люков
	Давление условное
	Диаметр внутренний люка, мм
	Толщина стенки обечайки, мм
	Масса, кг

	МПа
	кгс/см2
	
	
	

	1,6
	16
	400
	10
	101

	2,5
	25
	
	10
	114

	
	
	
	16
	126

	
	
	
	24
	147

	
	
	
	32
	175

	
	
	
	40
	199

	4,0
	40
	
	12
	198

	
	
	
	20
	218

	
	
	
	30
	243

	
	
	
	45
	310

	
	
	
	50
	324

	1,6
	16
	450
	10
	122

	2,5
	25
	
	10
	148

	
	
	
	16
	163

	
	
	
	26
	195

	
	
	
	36
	225

	
	
	
	45
	275

	4,0
	40
	
	12
	242

	
	
	
	20
	265

	
	
	
	28
	293

	
	
	
	36
	326

	
	
	
	45
	368

	
	
	
	55
	420

	1,6
	16
	500
	10
	152

	2,5
	25
	
	10
	182

	
	
	
	16
	200

	
	
	
	26
	231

	
	
	
	36
	247

	
	
	
	45
	279

	4,0
	40
	
	12
	308

	
	
	
	20
	343

	
	
	
	30
	376

	
	
	
	40
	420

	
	
	
	50
	471

	
	
	
	55
	498

	1,6
	16
	600
	10
	209

	2,5
	25
	
	12
	265

	
	
	
	16
	281

	
	
	
	30
	373

	
	
	
	40
	437

	
	
	
	50
	507

	4,0
	40
	
	14
	429

	
	
	
	20
	456

	
	
	
	32
	533

	
	
	
	45
	628

	
	
	
	60
	758

	
	
	
	65
	798

	Примечание - Масса люков подсчитана при плотности стали 7,85 г/см3.
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