ОСТ 26-2010-83 

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОБЕЧАЙКИ ЛЮКОВ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Конструкция 

ОКСТУ 3600 

Предисловие 

1. РАЗРАБОТАН Центральным конструкторским бюро нефтеаппаратуры (ЦКБН)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ письмом министерства химического и нефтяного машиностроения от 23 мая 1983 г. N 11-10-4/740

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВНИИКИ ГР N 8297609 от 16 сентября 1983 г.

4. ВЗАМЕН ОСТ 26-2010-77

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ 1994 г., июнь с изменениями N 1; 2; 3; 4

1 - ИУС N 3-1987 г., 2 - ИУС N 6-1989 г., 3 - ИУС N 12-1990 г., 4 - ИУС N 7; 8-1992 г.

6. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ - 1997 г.

периодичность проверки - 5 лет.

1. Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на обечайки к люкам по ОСТ 26-2005[image: image1.png]


ОСТ 26-2007 стальных сварных сосудов и аппаратов на условное давление от 1,6 до 16 МПа (от 16 до 160 кгс/см[image: image2.png]


) и температуру от минус 70 до 540 °С.

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и технические требования:

ОСТ 26-2005-83 Люки с фланцами, приварными встык, с уплотнительной поверхностью "выступ-впадина" стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция.

ОСТ 26-2006-83 Люки с фланцами, приварными встык с уплотнительной поверхностью "шип-паз" стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция.

ОСТ 26-2007-83 Люки с фланцами, приварными встык, под прокладку восьмиугольного сечения стальных сварных сосудов и аппаратов. Конструкция.

ОСТ 26-2011-83 Люки стальных сварных сосудов и аппаратов. Общие технические требования.

3. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

3.1. Стандарт устанавливает конструкции обечаек следующих исполнений:

1 - обечайки по рисунку 1;

2 - обечайки по рисункам 2; 3.

3.2. Конструкция и размеры обечаек исполнения 1 должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.
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Рисунок 1 

3.3. Конструкция и размеры обечаек исполнения 2 должны соответствовать указанным на рисунке 2 и 3 и в таблице 1.
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Рисунок 2
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Рисунок 3

Примечание - При изготовлении обечайки из листа боковые поверхности не обрабатываются.

Таблица 1

Размеры в миллиметрах 

	Давление условное


	Диаметр внутренний,
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	МПа


	кгс/см[image: image13.png]
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Пример условного обозначения обечайки исполнения 1 люка диаметром [image: image14.png]


=400 мм на условное давление 1,6 МПа c размером [image: image15.png]


=10 мм из стали марки 16ГС:

Обечайка 1-400-1,6-10-16ГC ОСТ 26-2010-83 

4. Технические требования и маркировка по ОСТ 26-2011.

5. Масса обечаек указана в справочном приложении А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Таблица А.1 Масса обечаек

	Давление условное


	Диаметр внутренний обечайки [image: image16.png]


, мм 
	Толщина стенки обечайки, мм 
	Масса, кг



	МПа


	кгс/см[image: image17.png]
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	32


	103,0



	
	
	
	45


	154,0
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Примечание - Масса обечаек подсчитана при плотности стали 7,85 г/см[image: image18.png]
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