Размеры контейнеров по ГОСТ 18477-79 (СТ СЭВ 772-83)
	Обозначение типоразмера
	Масса брутто, т
	Внутренний объем, м3, не менее
	Размеры, мм
	Торцевые дверные проемы контейнеров в свету, мм, не менее

	
	
	
	Наружные
	Внутренние, не менее
	

	
	
	
	Длина 
	Ширина 
	Высота 
	Длина 
	Ширина 
	Высота 
	Ширина
	Высота

	1AA
	30
	65,6
	12192-10
	2438-5
	2591-5
	11988
	2330
	2350
	2286
	2261

	1А
	30
	61,3
	12192-10
	2438-5
	2438-5
	11988
	2330
	2197
	2286
	2134

	1АХ*
	30
	*
	12192-10
	2438-5
	<2438
	11988
	2330
	*
	*
	*

	1BB**
	25
	48,9
	9125-10
	2438-5
	2591-5
	8931
	2330
	2350
	2286
	2261

	1В**
	25
	45,7
	9125-10
	2438-5
	2438-5
	8931
	2330
	2197
	2286
	2134

	1BX**
	25
	*
	9125-10
	2438-5
	<2438
	8931
	2330
	*
	*
	*

	1СС
	24
	32,1
	6058-6
	2438-5
	2591-5
	5867
	2330
	2350
	2286
	2261

	1C
	24
	30
	6058-6
	2438-5
	2438-5
	5867
	2330
	2197
	 
	 

	1СХ*
	24
	*
	6058-5
	2438-5
	<2438
	5867
	2330
	*
	*
	*

	1D
	10
	14,3
	2991-5
	2438-5
	2438-5
	2802
	2330
	2197
	2286
	2134

	1DX*
	10
	*
	2991-5
	2438-5
	<2438
	2802
	2330
	*
	*
	*

	УУКП-5(6)***
	5
	11,3
	2100±5
	2650±7
	2591±5
	1950
	2515
	2310
	1950
	2280

	УУКП-5
	5
	11,3
	2100±5
	2650±7
	2591±5
	1950
	2515
	2310
	1950
	2280

	УУК-5(6)***
	5
	10,4
	2100±5
	2650±7
	2400±5
	1950
	2515
	2128
	1950
	2100

	УУК-5
	5
	10,4
	2100±5
	2650±7
	2400±5
	1950
	2515
	2128
	1950
	2100

	УУК-5У
	5
	5,1
	2100±5
	1325±3
	2400±5
	1980
	1216
	2128
	1216
	2090

	УУКП-3(5)
	3
	5,7
	2100±5
	1325±3
	2591±5
	1980
	1225
	2380
	1225
	2300

	УУК-3(5)
	3
	5,1
	2100±5
	1325±3
	2400±5
	1980
	1225
	2128
	1225
	2090

	УУК-3
	3
	5,1
	2100±5
	1325±3
	2400±5
	1980
	1225
	2128
	 
	 

	АУК-1,25
	1,25
	3
	1800±5
	1050±3
	2000±5
	1720
	960
	1820
	1020
	1780

	АУК-0,625
	0,625
	1,4
	1150±3
	1050±3
	1700±5
	1070
	910
	1520
	1070
	1500


 
[bookmark: cont_GOST__]* Определяют расчетом в зависимости от принятой высоты контейнера.
** К строительству в СССР не приняты. Параметры учитывают при проектировании подвижного состава.
*** Повышение массы брутто контейнеров с 5 до 6 т осуществляют в сроки, устанавливаемые нормативными документами транспортных министерств.
Примечания:
1. Внутреннюю высоту открытых контейнеров со съемной крышей, съемным тентом или без них типоразмеров 1АА и 1СС кодов 50-53 допускается уменьшать по согласованию между изготовителем и заказчиком до 2311 мм и типоразмеров 1А, 1C и 1D - до 2158 мм при соответствующем изменении внутреннего объема.
2. Высота открытых контейнеров типоразмеров 1АХ, 1ВХ, 1СХ и 1DX с учетом возможности их двухъярусной перевозки на железнодорожном транспорте не должна превышать 1580 мм. Любая большая высота в пределах до 2438 мм должна согласовываться с МПС.
3. Размеры действительны при температуре 20 °С.
4. Ширина и высота торцевого дверного проема закрытых контейнеров должны быть равны внутренней ширине и высоте контейнера или иметь размеры не менее указанных в табл.
5. По требованию заказчика закрытые контейнеры кодов 02 и 04 типоразмеров 1АА, 1А, 1СС и 1C следует выполнять с боковыми дверными проемами шириной 2790 мм и высотой 2076 мм (1А, 1C) или 2200 мм (1АА, 1СС). Внутренняя ширина таких контейнеров, а также открытых контейнеров кодов 52 и 53 может быть уменьшена по сравнению с указанной в табл. в пределах, согласованных с заказчиком.
 
Размеры контейнеров по ГОСТ 18477-79*(СТ СЭВ 772-83)
 
Российские 3, 5, 20, 24 тонные контейнеры ГОСТ 8477-79: 
Российские 3, 5, 20, 24 тонные контейнеры ГОСТ 8477-79
Железнодорожный контейнер является транспортным оборудованием и считается отдельным транспортным средством. Контейнеры предназначены для перевозки различных типов грузов. Они различаются по максимальной грузоподъемности и габаритным размерам, в соответствии со стандартами, утвержденными уставом РЖД. Контейнеры изготовлены из стали, что обеспечивает защиту груза от ударов и других механических воздействий в процессе погрузки, выгрузки, транспортировки и т.д. От проникновения влаги они защищены уплотнительными резинками. Жд контейнеры оборудованы специальными крепежными приспособлениями. В определенных нормативными документами местах, на контейнеры наносится обязательная стандартная маркировка о типе, номере, дате выпуска, дате последнего освидетельствования контейнера и т.д. 
 ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ: 
В соответствии с общей классификацией контейнеров, описанной в стандарте ИСО-830-1981, контейнеры делят на три группы: 
•Малотоннажные - с максимальной массой брутто менее 3-х тонн (3-х тонный железнодорожный контейнер) 
•Среднетоннажные - максимальная масса брутто от 3-х до 10-ти тонн (5-ти тонный железнодорожный контейнер) 
•Крупнотоннажные - с максимальной массой брутто 10 тонн и более (морские сухогрузные контейнеры 20 и 40 футов всех типов). 
При отправках грузов наиболее часто используются следующие виды контейнеров: 
 Тип контейнера: 3-х тонный контейнер 
 Размеры наружные в метрах (д/ш/в):           2,100/ 1,325/ 2,400 
 Внутренние размеры в метрах (д/ш/в):         1,930/ 1,225/ 2,128 
 Размер дверного проема в метрах (ш/в):     1,225/  2,090 
 Весовые характеристики:                             Норма загрузки  2,4 тонн 
 Объем:                                                        2,16 кубических метров 
Тип контейнера: 5-ти тонный контейнер 
 Размеры наружные в метрах (д/ш/в):           2,650/  2,100/ 2,400 
 Внутренние размеры в метрах (д/ш/в):         2,515/  1,950/ 2,128 
 Размер дверного проема в метрах (ш/в):     1,950/   2,100 
 Весовые характеристики:                             Норма загрузки 4 тонны 
 Объем:                                                       10,4 кубических метра 
Тип контейнера: 20 футов (20'DC - Dry Cube) или 24-ти тонный 
 Размеры наружные в метрах (д/ш/в):           6,058/  2,438/ 2,591 
 Внутренние размеры в метрах (д/ш/в):         5,905/  2,350/ 2,381   
 Размер дверного проема в метрах (ш/в):     2,336/  2,291 
 Весовые характеристики:                             МАХ брутто 24 тонны 
 Вес контейнера:                                           2250 кг  
 Максимальный вес груза:                            до 21,75 тонны 
 Объем:                                                        33,0 кубических метров 
Тип контейнера: 40 футов стандарт (40'DC - Dry Cube) 
 Размеры наружные в метрах (д/ш/в):           12,192/ 2,438/ 2,591 
 Внутренние размеры в метрах (д/ш/в):         11,988/ 2,330/ 2,350 
 Размер дверного проема в метрах (ш/в):      2,336/  2,261 
 Весовые характеристики:                             МАХ брутто 30,48 тонн 
 Вес контейнера:                                           3900 кг 
 Максимальный вес груза:                            до 26,53 тонн 
 Объем:                                                        67 кубических метра 
Тип контейнера: 40 футов высокий  (40'HC - High Cube) 
 Размеры наружные в метрах (д/ш/в):           12,192/  2,438/ 2,895 
 Внутренние размеры в метрах (д/ш/в):         11,988/  2,330/ 2,556 
 Размер дверного проема в метрах(ш/в):       2,336/   2,561 
 Весовые характеристики:                             МАХ брутто 30,48 тонн 
 Вес контейнера:                                           4150 кг 
 Максимальный вес груза:                            до 26,33 тонн 
 Объем:                                                        76 кубических метра 


